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一、采购内容：
项目内容：大连海洋大学应用技术学院直饮水供应服务，对学生宿舍、教学楼、办公楼等场所安装制水设备，总计安装42台，其中直饮机30台，普开机12台。供应商按照每台每年100元标准向学校缴纳管理费，普通开水机和教工用水机器除外。通过学生自愿使用付费的方式回收成本。饮用水价格不得高于大连本地其他高校饮用水价格。最高限价：直饮冷水0.40元/升，直饮开水0.40元/升，普通开水0.10元/升。
项目位置：位于大连海洋大学瓦房店校区
二、总体要求：
（一）供水设计、设施符合国家、地方标准、规范的规定；水质指标符合生活饮用水卫生标准，否则承担因水质原因造成的一切责任。
（二）应遵纪守法、诚信经营、服从学校领导、遵守学校各项管理规定，积极配合学校管理部门的常规管理与检查，有义务维护校园安全稳定。
（三）供、管水人员持有效健康合格证明。
（四）涉及饮用水卫生安全产品有卫生许可批件、全国工业产品生产许可证，有效期内带CMA或CNAS或ilac MRA标识的水质检测报告
（五）每学期开学前进行一次检测并公示，检测项目至少包括：肉眼可见物、浊度、色度、嗅味、pH、细菌总数、大肠菌群；开水可不检测微生物指标。
（六）盛装饮用水的器皿（如保温桶等）加盖上锁，定期清洗消毒，并做好记录。
（七）水处理设备定期清洗消毒或更换滤芯，并有记录。
（八）及时做好设备的维护、保养、耗材更换等服务保障工作。
（九）按照校方的需要和规定配制饮水机设备数量。在经营过程中一旦发生设备不足的状况，由厂家无条件增加设备。
（十）水、电费每个学期结算一次，水、电价格按照瓦房店市规定的民用价格收取。
（十一）机器需要与校园一卡通兼容。学生使用校园一卡通自打水消费，对教职工免费。如果成交后，机器无法与校园一卡通兼容功能，校方可以解除合同
（十二）饮用水价格不得高于大连本地其他高校饮用水价格。如果水电费、原材料等生产成本出现10%以上变动，经校供应双方协商后，饮用水价格可以进行相应调整。
（十三）供应方需按每台每年100元标准向学校缴纳管理费（普通开水机和教工用机器除外）。                               
（十四）合同签订后供应方须向校方交纳一万五千元人民币作为违约保证金。保证金不足一万五千元的，供应方确保一周内补齐一万五千元保证金。合同期满，若供应方无任何违约，校方将保证金无息退还给供应方；若供应方发生以下情况，校方有权直接扣除相应部分保证金。
1、供应方水质检验未达标，每次校方扣除质保金2000元，达到三次，校方有权扣除供应方全额保证金，同时解除合同。
2、供应方设备发生火灾、漏电等安全事故，没有造成重大影响的，每次校方扣除质保金5000元，发生二次(含二次)以上，校方有权扣除供应方全额保证金，同时解除合同。
（十五）委托经营期限为1+2年。即2026年11月3日至2027年11月2日。供应方经营管理合同到期后，如果校方对供应方的经营管理效果满意，可以续签2年合同。在合同期限内如遇国家政策调整或学校整体搬迁等特殊情况，本合同自动终止，供应方不得向学校主张任何权利，按学校有关要求及时撤出学校。
（十六）如果供应方有下列情形之一，校方有权不再续签本合同或直接提前解除本合同，并要求供应方撤除经营场地，并承担违约责任。供应方所缴的保证金将作为违约金，校方不予退还。
1、因供应方价格及经营问题造成师生等重大投诉，经校方提出整改意见，供应方仍无明确改进的；或者每月接到师生投诉3次以上（包括3次）不同事件并且供应方无合理解释的。
2、供应方擅自经营投标文件中所承诺的经营项目以外的经营品种拒不改正的。
3、供应方擅自将经营场所转与他人的或在合同期内更换经营场所负责人的。
4、供应方没有按照本合同条款所规定要求缴纳水、电费的。
5、每学年饮用水检验超过二台次（包括二台次）未达标准的。
6、供应方工作人员没有有效证件的。
7、遇不可抗力，或按照政府或校方主管机关要求必须解除合同的。
8、供应方设备发生重大火灾、漏电等安全事故的。
9、机器无法与校园一卡通兼容功能
10、每年的保证金全部扣除的。
（十七）学校为供应方提供饮水机摆放的房间或空间，提供水、电源。供应方自行对饮水机进行接线、接管、接表、安装、拆除，并承担相关费用。
（十八）合同终止后，供应方投入的设备设施仍归供应方所有，在新厂家进入前，饮用水设备暂时无条件提供给学校免费使用，供应方不得就接线、接表、安装拆除、装修及添置设备费用向学校主张任何权利；
（十九）供应方必须在签订合同时向学校提交项目经营负责人，且合同期内不得随意变更项目负责人，否则视为转让，学校有权立即终止合作。
（二十）工期不超过5天
三、饮水机技术性能及安全性要求：
（一）饮水机需有两个以上龙头，直饮水需有热水和常温水功能。
（二）过滤器不低于5级过滤，PP棉+碳棒滤芯+PP棉+反渗透RO膜+后置炭滤芯。提供省级以上饮水机和主要涉水部件：碳棒、RO膜、加热内胆、波纹管、发热管的《饮用水卫生安全产品卫生许可批件》和带CMA或CNAS或ilac MRA的检测报告，送检单位必须为设备生产厂家,且与输配水设备为同一品牌，原件备查。
（三）为了保障饮水安全，所投产品需提供饮水机涉水部件：不锈钢波纹管、电磁阀、发热管、加热内胆、不锈钢三通、龙头等检测报告。检测标准：根据GB4806.1-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》。提供带CMA或CNAS或ilac MRA标识的《CQC标志认证实验报告》，送检单位必须为设备生产厂家，原件备查。
（四）饮水机不锈钢材质箱体、加热内胆材质应为304不锈钢，厚度≥1.0mm。机箱外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑，安全实用。提供带CMA或CNAS或ilac MRA标识的检测（检验）报告。检测结果理化指标中C≤0.04、S≤0.003%、P≤0.038%、Mn≤1.09%、Si≤0.5%、Cr18.28%、Ni8.11%。送检单位必须为设备生产厂家,原件备查。
（五）饮水机加热技术：自助饮水机采用步进式加热技术，底层进水逐层步进分层加热，一次性临界沸腾，不产生阴阳水，可连续供水。
（六）机器具有防触电保护Ⅰ类，外壳防护等级至少达到IP44。提供带CMA或CNAS或ilac MRA标识的检测报告。
（七）防护功能：采用全封闭技术，具有防干烧（缺水保护），防超温保护，防高低压保护，防过流保护，防蒸汽，防开盖投毒，防火阻燃，防潮，防溢流、防蒸气烫伤、防漏水、防漏电自动保护、停水自动切断电源、进水系统异常报警保护、加热故障检查保护、智能故障检测、防烫童锁、管道自清洁等功能等，有异常情况能自动切断电源。提供带CMA或CNAS或ilac MRA标识的检测报告，且送检单位须为设备生产厂家，原件备查.
（八）零压力，水胆必须带有泄压阀，保护加热时内胆压力为常压（零压），超压时自动排压保护，确保安全。
[bookmark: _GoBack]（九）机器带有显示屏，学校可监测滤芯更换情况，水质，R0膜状态。提供国家版权局出具的《净水设备智能化在线管控系统》、《滤芯物联网智能管理系统》计算机软件著作权登记证书。送检单位为饮水机厂家，原件备查.
（十）显示功能：智能主控板，具有日期显示、流量显示、定时开关机、隔夜排空时间设置、一键消毒、温度显示、加热显示、原水TDS值、净水TDS值、杀菌显示、温保提示等数码一体化控制功能，自动故障报警，可显示故障代码，可设置每周工作日和每天工作时间，控制功能设置具有保护，具有外接控制器方可操作（遥控操作）。提供带CMA或CNAS或ilac MRA标识的检测报告，且送检单位须为设备生产厂家，原件备查。
（十一）水胆采用无焊接式开水机水胆技术、水电联动式无压饮水机技术，水胆不承压，可防爆、防渗漏，安全可靠（提供国家知识产权局出具的无焊接式开水机水胆技术、水电联动式无压饮水机技术证明文件，且送检单位为所投产品厂家或所投产品厂家法定代表人，原件备查）

